Debian Tool

Dasar Teori

Untuk bisa koneksi jaringan kebutuhan konfigurasi yang minimal dibutuhkan

1. KOnfigurasi no IP sebagai identitas unik setiap komputer

Untuk bisa koneksi antar jaringan dan koneksi internet

1. Konfigurasi noIP

2. Konfigurasi Default gateway sebagai jembatan penghubung antar jaringan 

3. Konfigurasi DNS sebagai pemetaan nama domain ke NoIP

Beberapa command yang digunakan untuk konfigurasi dan testing 

1. mii-tools ( untuk melihat koneksi kabel pada NIC
2. dhclient ( memberikan no ip secara dinamis
3. ifconfig ( set dan cek no ip
4. ping ( test koneksi
5. netstat -nlptu ( list paket yang start

6. tail –f ( realtime open file

File yang dibutuhkan konfigurasi IP adalah /etc/network/interfaces, berikut contoh isinya :

# The loopback interface


# automatically added when upgrading


auto lo


iface lo inet loopback


# The first network card - this entry was created during the


# Debian installation automatically added when upgrading


auto eth0


iface eth0 inet dhcp

Konfigurasi DNS client ada pada /etc/resolv.conf

Install Apklikasi
Pada debian dan turunan terdapat beberapa cara melakukan installasi paket : melalui cd, melalui mirror atau melalui paket yang kita download dari internet. Ekstensi paket debian adalah .deb

Untuk melakukan installasi paket melalui file .deb dengan menggunakan perintah dpkg –i nama_paket.deb

Untuk melakukan installasi dari mirror atau CD/DVD menggunakan perintah apt-get install nama_paket. Misal dibawah ini kita melakukan installasi paket ftp dan telnet :


host:~# apt-get install  proftpd, telnetd



Reading package lists... Done



Building dependency tree... Done



The following NEW packages will be installed



[...]

Untuk melakukan Upgrade Paket, melalui mirror atau CD/DVD menggunakan perintah apt-get update

Dan untuk mencari packet menggunakan perintah apt-cache search.

Untuk melakukan installasi paket melalui mirror pastikan setting mirror benar ,konfigurasi mirror ada pada /etc/apt/sources.list. Berikut contoh isi file mirror :

    * deb ftp://kebo.vlsm.org/debian/ stable main contrib non-free

    * deb ftp://kebo.vlsm.org/debian-security/ stable/updates main contrib non-free

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan tempat dan nama file untuk melakukan konfigurasi IP di debian

2. Jelaskan cara melakukan konfigurasi IP secara statis dan dinamis

3. Jelaskan cara melakukan installasi paket pada debian

4. Sebutkan dan jelaskan beberapa tools yang biasa digunakan untuk melakukan konfigurasi dan testing kondisi jaringan di debian

Praktikum

1. Lakukan konfigurasi IP secara statis menggunakan perintah ifconfig menggunakan netid jaringan 192.168.10.0/24, kerjasama dengan teman supaya tidak terjadi pemakaian nomor ip yang sama . Lihat hasilnya dengan menggunakan perinath ifconfig
2. Lakukan konfigurasi IP secara statis dengan menggunakan konfigurasi pada file /etc/network/interfaces, berikan no_ip 192.168.50.0/24, kerjasama dengan teman supaya tidak terjadi pemakaian nomor ip yang sama. Selanjutnya lakukan restart menggunakan perintah /etc/init.d/networking restart, lihat hasilnya dengan menggunakan perintah ifconfig. Jika tidak ada perubahan no_ip lihat apakah ada konfigurasi yang salah, jika sudah benar lakukan restart komputer 
3. Lakukan konfigurasi secara dinamis, dengan merubah konfigurasi pada file /etc/network/interfaces, rubah konfigurasi menjadi sbb :
  # The loopback interface


# automatically added when upgrading


auto lo


iface lo inet loopback


# The first network card - this entry was created during the


# Debian installation automatically added when upgrading


auto eth0


iface eth0 inet dhcp

Lakukan restart interface dan lakukan ceking no ip. Jika tidak ada perubahan no_ip lihat apakah ada konfigurasi yang salah, jika sudah benar lakukan restart komputer

4. Lakukan konfigurasi secara dinamis menggunakan perintah dhclient dan lakukan ceking no ip hasilnya

5. Ceking domain, lihat konfigurasi domain pada /etc/resolv.conf, lihat seharusnya hasilnya sbb :

Domain eepis-its.edu

Search eepis-its.edu

Nameserver 202.9.85.3
6. Lakukan testing dns menggunakan perintah nslookup, kemudian ketikkan www.eepis-its.edu lihat hasilnya, jika anda ketikkan 202.9.85.16 apa hasilnya. Ketikkan www.yahoo.com berapa nomor ip yahoo? Berapa nomor ip www.google.co.id 

7. Jika nomor 6 sudah benar hasilnya, selanjutnya lakukan installasi paket, lakukan installasi paket telnet dan ftp selanjutnya lakukan koneksi dengan telnet dan ftp. Untuk melakukan koneksi telnet lakukan perintah telnet no_ip_tujuan dan untuk melakukan koneksi ftp lakukan perintah ftp no_ip_tujuan. Telnet merupakan layanan untuk melakukan remote komputer sedang ftp digunakan untuk melakukan upload dan download file. Cobalah beberapa perintahh ftp.
8. Lakukan ceking paket yang sudh diinstall dengan menggunakan perintah netstat –nlptu apa nama daemon masing-masing paket yang aktif dan berada pada nomor port berapa ?
9. Jika terjadi error pada sistem bisa dilihat pada /var/log/syslog, lihat dengan menggunakan perintah tail –f /var/log/syslog

Pertanyaan laporan resmi praktikum

1. Lakukan pencatatan terhadap semua praktikum yang anda lakukan dan berikan kesimpulan dari praktikum tersebut
2. Terdapat dua jenis penempatan paket installasi yaitu melalui inet.d dan stand alone. Sebutkan beberapa paket yang bisa ditempatkan pada inet.d dan bagaimana cara konfigurasi jika kita menggunakan paket pada inet.d. Sebutkan kelebihan dan kekurangan jika kita menempatkan paket pada inet.d

3. Jelaskan apa yang anda ketahuan tentang log file dan kegunaannya.
