Debian Tool

Dasar Teori

Untuk bisa koneksi jaringan kebutuhan konfigurasi yang minimal dibutuhkan
1. KOnfigurasi no IP sebagai identitas unik setiap komputer

Untuk bisa koneksi antar jaringan dan koneksi internet
1. Konfigurasi noIP
2. Konfigurasi Default gateway sebagai jembatan penghubung antar jaringan 
3. Konfigurasi DNS sebagai pemetaan nama domain ke NoIP

Beberapa command yang digunakan untuk konfigurasi dan testing 
1. mii-tools  untuk melihat koneksi kabel pada NIC
2. dhclient  memberikan no ip secara dinamis
3. ifconfig  set dan cek no ip
4. ping  test koneksi
5. netstat -nlptu  list paket yang start
6. tail –f  realtime open file



File yang dibutuhkan konfigurasi IP adalah /etc/network/interfaces, berikut contoh isinya :
	# The loopback interface
	# automatically added when upgrading
	auto lo
	iface lo inet loopback
	# The first network card - this entry was created during the
	# Debian installation automatically added when upgrading
	auto eth0
	iface eth0 inet dhcp

Konfigurasi DNS client ada pada /etc/resolv.conf


Install Apklikasi
Pada debian dan turunan terdapat beberapa cara melakukan installasi paket : melalui cd, melalui mirror atau melalui paket yang kita download dari internet. Ekstensi paket debian adalah .deb
Untuk melakukan installasi paket melalui file .deb dengan menggunakan perintah dpkg –i nama_paket.deb

Untuk melakukan installasi dari mirror atau CD/DVD menggunakan perintah apt-get install nama_paket. Misal dibawah ini kita melakukan installasi paket ftp dan telnet :

	host:~# apt-get install  proftpd, telnetd
		Reading package lists... Done
		Building dependency tree... Done
		The following NEW packages will be installed

		[...]

Untuk melakukan Upgrade Paket, melalui mirror atau CD/DVD menggunakan perintah apt-get update
Dan untuk mencari packet menggunakan perintah apt-cache search.

Untuk melakukan installasi paket melalui mirror pastikan setting mirror benar ,konfigurasi mirror ada pada /etc/apt/sources.list. Berikut contoh isi file mirror :
    * deb ftp://kebo.vlsm.org/debian/ stable main contrib non-free
    * deb ftp://kebo.vlsm.org/debian-security/ stable/updates main contrib non-free


Tugas Pendahuluan
1. Sebutkan tempat dan nama file untuk melakukan konfigurasi IP di debian
2. Jelaskan cara melakukan konfigurasi IP secara statis dan dinamis
3. Jelaskan cara melakukan installasi paket pada debian
4. Sebutkan dan jelaskan beberapa tools yang biasa digunakan untuk melakukan konfigurasi dan testing kondisi jaringan di debian


Praktikum
1. Lakukan konfigurasi IP secara statis menggunakan perintah ifconfig menggunakan netid jaringan 192.168.10.0/24, kerjasama dengan teman supaya tidak terjadi pemakaian nomor ip yang sama . Lihat hasilnya dengan menggunakan perinath ifconfig

2. Lakukan konfigurasi IP secara statis dengan menggunakan konfigurasi pada file /etc/network/interfaces, berikan no_ip 192.168.50.0/24, kerjasama dengan teman supaya tidak terjadi pemakaian nomor ip yang sama. Selanjutnya lakukan restart menggunakan perintah /etc/init.d/networking restart, lihat hasilnya dengan menggunakan perintah ifconfig. Jika tidak ada perubahan no_ip lihat apakah ada konfigurasi yang salah, jika sudah benar lakukan restart komputer 


3. Lakukan konfigurasi secara dinamis, dengan merubah konfigurasi pada file /etc/network/interfaces, rubah konfigurasi menjadi sbb :
  # The loopback interface
	# automatically added when upgrading
	auto lo
	iface lo inet loopback
	# The first network card - this entry was created during the
	# Debian installation automatically added when upgrading
	auto eth0
	iface eth0 inet dhcp

Lakukan restart interface dan lakukan ceking no ip. Jika tidak ada perubahan no_ip lihat apakah ada konfigurasi yang salah, jika sudah benar lakukan restart komputer

4. Lakukan konfigurasi secara dinamis menggunakan perintah dhclient dan lakukan ceking no ip hasilnya

5. Ceking domain, lihat konfigurasi domain pada /etc/resolv.conf, lihat seharusnya hasilnya sbb :
Domain eepis-its.edu
Search eepis-its.edu
Nameserver 202.9.85.3
6. Lakukan testing dns menggunakan perintah nslookup, kemudian ketikkan www.eepis-its.edu lihat hasilnya, jika anda ketikkan 202.9.85.16 apa hasilnya. Ketikkan www.yahoo.com berapa nomor ip yahoo? Berapa nomor ip www.google.co.id 

7. Jika nomor 6 sudah benar hasilnya, selanjutnya lakukan installasi paket, lakukan installasi paket telnet dan ftp selanjutnya lakukan koneksi dengan telnet dan ftp. Untuk melakukan koneksi telnet lakukan perintah telnet no_ip_tujuan dan untuk melakukan koneksi ftp lakukan perintah ftp no_ip_tujuan. Telnet merupakan layanan untuk melakukan remote komputer sedang ftp digunakan untuk melakukan upload dan download file. Cobalah beberapa perintahh ftp.

8. Lakukan ceking paket yang sudh diinstall dengan menggunakan perintah netstat –nlptu apa nama daemon masing-masing paket yang aktif dan berada pada nomor port berapa ?

9. Jika terjadi error pada sistem bisa dilihat pada /var/log/syslog, lihat dengan menggunakan perintah tail –f /var/log/syslog

Pertanyaan laporan resmi praktikum
1. Lakukan pencatatan terhadap semua praktikum yang anda lakukan dan berikan kesimpulan dari praktikum tersebut
2. Terdapat dua jenis penempatan paket installasi yaitu melalui inet.d dan stand alone. Sebutkan beberapa paket yang bisa ditempatkan pada inet.d dan bagaimana cara konfigurasi jika kita menggunakan paket pada inet.d. Sebutkan kelebihan dan kekurangan jika kita menempatkan paket pada inet.d
3. Jelaskan apa yang anda ketahuan tentang log file dan kegunaannya.



