VMWare Networking Concept [Bridged, NAT, Host Only, LAN Segment]
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Terdapat 4 konsep network adapter yang ada di VMWare Workstation yaitu : 
· Bridged
· NAT
· Host Only
· LAN Segment. 

*Terminologi :
Host VM = PC yang melakukan virtualisasi, PC yang jalanin VMWare
Guest VM = Virtual machine dalam VM
Outside network, jaringan luar, jaringan real = jaringan yang terhubung dengan interface fisik Host VM
Virtual network = network dalam VM atau dalam simulasi

1. Bridged
Network adaptor ini bisa berfungsi sebagai bridging Guest VM ke jaringan real (jaringan yang terhubung secara langsung dengan interface fisik Host VM). Jadi seolah-olah Guest VM menjadi PC yang nyata ada di jaringan real. Misal di jaringan real (yg terhubung dg Host VM) ada DHCP maka Guest VM ini bakal dapet DHCP juga. Flow traffiknya seperti pada gambar diatas, yaitu dari Guest VM bisa berhubungan langsung dengan perangkat di jaringan real dan juga sebaliknya. Bridged defaultnya adalah automatic, tapi bisa diset mapping yang diinginkan. , misal contoh settingan VMWare laptop dibawah ini aku mapping VMNet0 dengan GigabitEthernet (wired) sedangkan VMNet1 dengan Wireless.
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2. NAT
NAT konsepnya adalah Host VM akan mentraslasikan traffic dari NAT ke luar. Jadi Guest VM yang menggunakan network adapter NAT maka akan dapat berhubungan dengan perangkat-perangkat di network real tapi source IPnya akan ditranslasikan ke IP Host VM. Sedangkan dari luar tidak akan bisa menghubungi Guest VM karena dari luar hanya kenal sampai IP Host VM.

3. Host Only
Host only adalah koneksi yang dapat digunakan untuk menghubungkan Guest VM dengan Host VM. Host VM akan membuat virtual adapter yang digunakan untuk berhubungan dengan Guest VM. Di Host Only ini ada fitur service DHCP bawaan juga yang bisa dienable/disable.

4. LAN Segment
LAN Segment dibuat untuk membangun segmentasi jaringan virtual, tapi hanya dapat digunakan oleh Guest VM. LAN segment juga tidak dapat terhubung dengan Host VM. 
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