Debian Network

Untuk bisa koneksi jaringan kebutuhan konfigurasi yang minimal dibutuhkan
1. KOnfigurasi no IP sebagai identitas unik setiap komputer

Untuk bisa koneksi antar jaringan dan koneksi internet
1. Konfigurasi noIP
2. Konfigurasi Default gateway sebagai jembatan penghubung antar jaringan 
3. Konfigurasi DNS sebagai pemetaan nama domain ke NoIP

Beberapa command yang digunakan untuk konfigurasi dan testing 
1. mii-tools
2. dhclient
3. ifconfig
4. ping
5. netstat -nlptu 


Beberapa file yang dibutuhkan konfigurasi
1. Jalankan perintah mii-tool apa hasil perintah mii-tool
2. Lepaskan kabel jaringan, lakukan perintah mii-tool apa hasil perintah mii-tool
3. Pasangkan lagi kabel jaringan dan lakukan perintah mii-tool, catat hasil perintag mii-tool
4. Buat kesimpulan dari prak 1-3

5. Jalankan perintah ifconfig, lihat apa hasil perintah tersebut ?  Apa maksud dari masing-masing perintah tersebut ?

6. Jalankan perintah dhclient, lihat apa hasil perintah tersebut ?  Apa maksud dari masing-masing perintah tersebut ?

7. jalankan perintah cat /etc/network/interfaces, apa hasil perintah tersebut

8. Apa kegunaan langkah 5 – 7 dan buat kesimpulan praktikum langkah 5-7

9. Jalankan perintah nslookup, apa hasil yang anda dapatkan. Carilah kegunaan dari perintah nslookup.

10. Jalankan perintah cat /etc/resolv.conf, apa hasil yang anda dapatkan. Carilah kegunaan dari perintah tersebut.

11. Install Aplikasi di debian :
Teori  :
Pastikan setting mirror benar , setting mirror ada pada /etc/apt/sources.list berikut adalah contoh isi file sources.list :
    * deb ftp://kebo.vlsm.org/debian/ stable main contrib non-free
    * deb ftp://kebo.vlsm.org/debian-security/ stable/updates main contrib non-free


Untuk melakukan Install packet di debian menggunakan perintah apt-get install. Untuk melakukan installasi terhadap aplikasi tertentu kita harus tahu nama paket aplikasinya. Misal paket untuk transfer file nama paketnya adalah proftpd, aplikasi remote komputer nama paketnya adalah telnetd. Misal kita ingin menginstall paket proftpd dan  telnetd caranya sebagai berikut

host:~# apt-get install  proftpd, telnetd

	Reading package lists... Done
	Building dependency tree... Done
	The following NEW packages will be installed

	[...]

Untuk melakukan Upgrade Paket menggunakan perintah apt-get update, berikut adalah contoh hasil perintah apt-get update :

	host:~# apt-get update
	Get: 1 http://ftp2.fr.debian.org testing Release.gpg [189B]
	Hit http://ftp2.fr.debian.org testing Release
	Hit http://ftp2.fr.debian.org testing/main Packages/DiffIndex
	Hit http://ftp2.fr.debian.org testing/contrib Packages/DiffIndex
	Fetched 1B in 2s (0B/s)
	Reading package lists... Done


Untuk mencari nama paket menggunakan perintah apt-cache search nama_paket, jika kita ingin mencari paket cfengine maka perintahnya adalah apt-cache search cfengine. Berikut adalah contoh hasil pencarian cfengine :

	host:~# apt-cache search cfengine
		cfengine2 - Tool for configuring and maintaining network machines
		cfengine2-doc - HTML and Info documentation for cfengine2
		dpsyco-cfengine - Automate applying of cfengine configs
		emacs-goodies-el - Miscellaneous add-ons for Emacs
		pkgsync - automated package list synchronization
	
	percobaan install paket :
1. Jalankan perintah apt-get update, catat hasinya .
2. Lakukan installasi paket proftpd dan telnetd, catat hasilnya
3. Lakukan pencarian paket cfengine, catat hasilnya
4. Buat kesimpulan percobaan 1-3 diatas

12. Buat kesimpulan secara keseluruhan dari praktikum anda diatas.
13. Bagaimana langkah-langkah untuk memastikan jika komputer anda siap untuk melakukan installasi aplikasi yang ada.
14. [bookmark: _GoBack]Apa korelasi praktikum 1-10 jika dihubungkan dengan installasi paket di debian ?
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