FTP-Samba-NFS
Percobaan 1: FTP

1. Lakukan installasi paket Ftp, pada percobaan ini kita gunakan proftp
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Gambar 1. Installasi Proftp

2. Pastikan daemon ftp sudah berjalan pada sistem :

Lakukan restart pada aplikasi ftp dan lakukan pengecekan service dengan command netstat.
# netstat -a | grep ftp atau netstat -nlptu
tcp6       0      0 [::]:ftp                [::]:*                  LISTEN 

3. Dengan menggunakan ftp client lakukan koneksi ke ftp server, siapkan user dan password untuk masuk ke ftp server. 

a. Jalankan command:  ftp no_IP_atau_nama_komp_server_FTP
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smallville: /hone/rayzgt ftp takehone..con
Connected to takehone. con.

200 ProFTPD 1.3.1 Server (Debian) [::ffff:10.252.108.198]
Nane_(takehone. con: root): rizky

331 password required for rizky

Passuorc
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Gambar 2. Koneksi ke FTP menggunakan linux
b. Jalankan beberapa command ftp, misal get untuk mendownload, put untuk mengupload file. Buat pula direktori baru sebagai tempat file ditempatkan. Untuk mengetahui segala command yang ada jalankan command ?. Catat semua command dan cari tahu arti masing-masing command.
c. Bisa digunakan pula ftp client yang mode gui untuk koneksi ke server ftp, misal filezilla
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Gambar 3. Koneksi ke FTP Server menggunakan aplikasi ftp client
4. Anonimous ftp adalah koneksi ftp tanpa membutuhkan user dan password. Untuk mengaktifkan anomous ftp lakukan edit pada konfigurasi ftp di /etc/proftp/proftpd.conf. Hapus tanda # pada baris anonimous ftp berikut :
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DisplayChdir -message
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Gambar 4. Konfgurasi anonimous ftp
Selanjutnya restart ftp server.
Untuk membuka anonimous ftp bisa melakukan dari filezilla, hanya membutuhkan masukan no_ip_server_ftp dan langsung enter.
Percobaan 2: Samba

1. Lakukan installasi paket yang berkaitan dengan dengan samba, yaitu :
Pada komputer yang berfungsi server samba

#apt-get install samba samba-common

Pada client yang akses samba server

#apt-get install smbclient smbfs
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root@ubuntu:~# apt-get install samba samba-common smbclient smbfs

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

samba is already the newest version.

samba-common is already the newest version.

smbclient is already the newest version.

smbfs is already the newest version.

The following packages were autonqtically installed and are no longer required:
scorched3d-data sqlite 1ibuxgtk$.6-6 pslibl libsdl-netl.2 libmcryptd
Librecodeo Libt1-5 libwxbase2.6-0 mlock libc-client2007b libmagickcorel
1ibninge libmagickwandl libmhash2 dbconfig-common tinymce

Use 'apt-get autoremove’ to remove them.

o upgraded, 0 newly installed, © to remove and 0 not upgraded.

root@ubuntu:~# [





Gambar 5. Installasi samba
2. Untuk melihat folder beserta isinya samba di instal menggunakan perintah # dpkg -L samba.
3. Lakukan konfiguasi dan edit pada file /etc/samba/smb.conf
Untuk authentikasi user dan pasword aktifkan konfigurasi berikut 
####### Authentication ####### 

security = user 

encrypt passwords = true

Selanjutnya lakukan pembuatan password untuk samba sbb :
#useradd student -m -G users

Kemudian set passwordnya dengan perintah passwd student

kemudian menambahkan user kedalam database nya dengan perintah 
#smbpasswd -a student
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Gambar 6. Cek password samba

Tambahkan pula folder yang akan dishare dengan cara sbb : (misal yang dishare adalah /home/public)
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[ smb.cont % |

# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the

# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:

#

# /dev/scdo  /cdrom 1509660 defaults,noauto,ro,user @ @

#

# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
#

# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom

#

;  preexec = /bin/mount /cdrom

;  postexec = /bin/umount /cdrom

[public]

comment = Public
path = /home/public
valid users = @users
force group = users
create mask = 9660
directory mask = 0771
writable = yes

[ Plain Text v || Tab Width: 8 v| Ln 338, Col 1

INS





Gambar 6. Sharing Direktori pada Samba
Untuk sharing folder sebelumnya pastikan anda membuat direktori tersebut dan hak akses yang sesuai.

mkdir -p /home/public

chmod 777 /home/public
Setiap selesai melakukan perubahan pastikan anda melakukan restart terhadap service samba.
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Gambar 6. Restart samba

4. Untuk melihat file atau direktori yang telah anda dan komputer lain share, anda dapat menggunakan browser konqueror yang mendukung protokol samba. Pada Url ketikkan : smbclient –U% -L <ip_address>. Atau bisa juga dari command dengan menggunakan perintah sbb : 
raditz@ubuntu:~$ sudo smbclient -U% -L \\192.168.0.212
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Gambar 7. Melihat hasing sharing

5. Bila user Linux ingin me-mount directory yang dishare dapat menggunakan perintah:
~$ smbmount//192.168.0.212/public /home/public

6. Untuk masuk ke direktori sharing bisa menggunakan perintah cbb :

# smbclient //169.254.67.36/public -U student
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root@ubuntu:~# smbclient //169.254.67.36/public -U student
Enter student's password:

Domain=[WORKGROUP] 0S=[Unix] Server=[Samba 3.4.0]

smb: \> 1s
. D 0 Ved Jan 20 15 3 2010
.. D © Mon Jan 18 22:18:62 2010
files D 0 Ved Jan 20 03 0 2010
radit.doc 1650688 Vied Jan 20 15 3 2010
SIpuskesnas.doc A 1650688 Wed Jan 6 22:43:20 2010

41323 blocks of size 262144. 19801 blocks available
smb: \> get SIpuskesmas.doc /home/raditz/Documents/SIpuskesnasshare.doc
getting file \SIpuskesmas.doc of size 1656688 as /home/raditz/Documents/STpuskes
masshare-doc (7366.7 KiloBytes/sec) (average 7360.7 KiloBytes/sec)
smb: \>





Gambar 8. Masuk ke direktori sharing.
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Untuk melihat isi dari direktori yang di share dengan perintah ls kemudian apabila ingin mengambil file yang berada di dalamnya dengan perintah get

# get SIpuskesmas.doc /home/raditz/Documents/SIpuskesmasShare.doc

Adapun perintah-perintah yang lain yang dapat digunakan
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Gambar 9. Command di samba yang bisa digunakan
Bila dari windows tinggal searching no_ip dan double click pada no_ip tersebut, akan ada authentikas user dan password, selanjutnya kita bisa browse file yang dishare
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Gambar 10. Authentikasi samba di windows

Dan berikut contoh hasil share di windows : 
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Gambar 11. Hasil share samba di windows
Percobaan 3: NFS

1. Lakukan installasi paket NFS sbb :
Pada server lakukan installasi sbb :

# apt-get install nfs-kernel-server
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Gambar 12. Installasi paket NFS
Sedang pada Client, lakukan installasi sbb : 
# apt-get install nfs-common portmap
2. NFS merupakan aplikasi sharing file tertua di linux, tempat konfigurasi direktori dan yang berhak mengakses ada pada /etc/exports. Berikut ini adalah contoh share file : terdapat dua direktori yang dihare /home dan /usr. Untuk /home bisa diakses 195.12.32.2 dan www.first.com. /usr bisa diakses oleh 195.12.32.2
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Gambar 13. Contoh isi /etc/exports
3. Untuk melihat hasil direktori sharing bisa dengan menggunakan perintah :
# exportfs -a
4. Pengambilan share dari client dilakukan dengan cara mounting share pada direktori tertentu sbb : 

Mount no_ip_server:/direkroti_server /hasil_tempat_mount
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Gambar 13. Mount hasil share
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