Modul 1
Komunikasi di Jaringan


DASAR TEORI

Untuk  terhubung  pada  suatu  jaringan  diperlukan  pengalamatan yang unik di setiap komputer yang terhubung, pengalamatan ditandai dengan penomoran  dari  Internet  Protocol  yang  ada  pada   PC   tersebut.   Teknik   penomoran   IP   ada   2   yaitu   manual   dan   otomatis   (DHCP). 

Pada suatu jaringan diperlukan IP dan netmask, contoh: 192.168.0.1/255.255.255.0  

192.168.0.1 adalah penomoran IP, sedangkan 255.255.255.0 adalah netmask      dari      jaringan 

tersebut.  IP  memiliki  beberapa  class  yang  terbagi  menurut  jumlah  IP  tersebut.  Class  yang 

ada antara lain: 

A. 10.x.x.x dengan netmask 255.0.0.0  

B. 172.16.x.x s/d 172.31.x.x dengan netmask 255.255.0.0  

C. 192.168.0.x s/d 192.168.255.x dengan netmask 255.255.255.0  

D dan E tidak digunakan, karena diperuntukan untuk penelitian 

Setting static ip di linux
a. Perintah “ifconfig”  

b. Dengan menyimpan konfigurasi jaringan 

· Pada Debian GNU/Linux, file konfigurasi jaringan terdapat pada  /etc/network/interfaces, 

· dapat dilakukan dengan menggunakan editor vim, nano, atau mcedit. 

· # vim /etc/network/interfaces 

· pada file tersebut ketikkan syntax berikut: 

auto lo 

iface lo inet loopback 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 10.252.108.143 netmask 255.255.255.0 

· simpan perubahan tersebut

· kemudian jalankan perintah “/etc/init.d/networking restart”

Setting dinamic ip di linux

a. Dengan menggunakan perintah dhclient

b. Dengan merubah konfigurasi di /etc/network/interfaces

· # vim /etc/network/interfaces 

· pada file tersebut ketikkan syntax berikut: 

auto lo 

iface lo inet loopback 

auto eth0 

iface eth0 inet dhcp 

· simpan perubahan tersebut

· kemudian jalankan perintah “/etc/init.d/networking restart”

Tools Network  

            a. mii-tool, tools untuk mengecek kabel sudah terkoneksi secara benar atau tidak

b. ping, tools mengirimkan text ke client 

c. traceroute, aplikasi trace ke tujuan

            c. mtr, aplikasi traceroute dan ping  

LANGKAH PRAKTIKUM

1. Login ke komputer Linux masing-masing user : student password : student

2. Selanjutnya login ke root dengan menjalankan command su pada terminal dengan password 123456 
[image: image1.png]



3. Cek apakah kabel sudah terkoneksi ke komputer masing-masing, jalankan command mii-tool, jika sudah terkoneksi terdapat hasil sbb :

[image: image2.png]s /nome/1sbat# mii-tool
ecno: negotiated 100baseTx-FD £ ontrol, link
‘home/1sbat#





3. Lihat no IP komputer masing-masing menggunakan perintah ifconfig, catat hasilnya
[image: image3.png]sz /nome/1spat# ifcontig

etno

Link encap:Echernet HWaddr 00:00:e2:9a:c3:0e
inet addr:10.252.44.145 Bcast:10.252.44.255 Mask:255.255.255.0
ineté addr: £e80::200:e2ff:feda:c30e/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MIU:1500 Metric:l

RX packets:1597896 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:817942 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:174726888 (166.6 MiB) TX byces:962091210 (924.1 MiB)

Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

ineté aadr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:l

RX packets:6402 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6402 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:441348 (431.0 KiB) TX byres:441348 (431.0 KiB)

o /nome /1 pact I





4 Ganti IP dari masing-masing komputer menjadi network 172.16.x.x/255.255.0.0 tidak boleh ada yg sama :

a. Lakukan dengan perintah “ifconfig”
[image: image4.png]s /nome/ 1 sbatt
‘home/1sbat#
‘home/1sbat#





b. Lakukan dengan mengedit di file /etc/network/interfaces  
[image: image5.png]s /nome/ 1 sbatt
‘home/1sbat# fig eth0 10.252.44.145
‘home/isbat} vim /etc/network/inte:





[image: image6.png]Tnis file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(S).

4 The loopback network interface
auto 10
iface 1o inet loopback

# The primary network interface
[a1109-notp1ug etho

iface etno inet static
address 10.252.44.145
netmask 255.255.255.0
network 10.252.44.0
broadcast 10.252.44.255
gateway 10.252.44.1
# ans-+ options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 202.154.178.2
dns-search eepis-its.edu





c. Selesai melakukan edit di file /etc/network/interfaces  lakukan perintah restart dengan menjalankan perintah /etc/init.d/networking restart

[image: image7.png]dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:174726888 (166.6 MiB) TX byces:962091210 (924.1 MiB)

Link encap:Local Loopback
1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:l
RX packets:6402 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:6402 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrie

RX bytes:441348 (431.0 KiB) TX byres:441348 (431.0 KiB)

/nome/isbatt
/nome/1spatt
:/home/isbati ifconfig eth0 10.252.44.145 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.252.44.255 up
/nome/isbat# vim /etc/network/interfaces
:/home/isbati /etc/init.d/networking restart

econfiguring network interfaces.





5 Lakukan cek koneksi dengan menggunakan perintah ping no_ip_tujuan pada masingmasing PC di jaringan, tuliskan hasilnya pada laporan  

6 Rubah setting IP tersebut menjadi DHCP menggunakan perintah dhclient. Dan catat kembali hasil no_IP setelah menjalankan dhclient. 

7 Bagi peserta praktikum menjadi beberapa kelompok dimana 1 kelompok memiliki 5 keanggotaan. Kemudian setting PC yang ada dengan list IP beikut ini: 

•   192.168.15.x/255.255.255.0  

•   192.168.16.x/255.255.255.0   

•   192.168.17.x/255.255.255.0

•   192.168.18.x/255.255.255.0

•   192.168.19.x/255.255.255.0

•   192.168.20.x/255.255.255.0

Kemudian lakukan ping ke semua IP diatas, dan catat hasilnya di laporan, Mana bisa koneksi dengan komputer mana ?
5 Lakukan  perintah-perintah jaringan dibawah ini, dan catat hasilnya pada laporan dan jelaskan apa maksud masing-masing perintah tersebut ? 
· Sebelumnya kembalikan setting jaringan ke DHCP, dengan menggunakan perintah dhclient. 

· mtr proxy.eepis-its.edu

· mtr www.eepis-its.edu  

· traceroute www.eepis-its.edu  

